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  Sonax Profiline Ceramic Coating CC36
Μακροχρόνια κεραμική προστασία σκληρή σαν γυαλί με εξωπραγματική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία και στα χημικά, αλλά και σε επιθετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως αλάτι δρόμου,πίσσα, βιομηχανικούς και οδικούς ρύπους.
Οδηγίες Χρήσης
1) Καθαρίστε προσεκτικά το χρώμα και γυαλίστε άν χρειάζεται με αλοιφαδόρο μέχρι να πετύχετε ένα πολύ γυαλιστερό αποτέλεσμα -  χωρίς ολογράμματα. 
2) Η επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως καθαρή πριν την εφαρμογή του Ceramic CC36. Ψεκάστε τις επιθυμητές επιφάνειες με το σπρέυ προετοιμασίας (PREPARE) που παρέχεται στο σετ και σκουπίστε προσεκτικά με  πανί μικροινών. 
3) Μετά, εφαρμόστε το σπρέϊ βάσης (Basecoat) ① σε λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι εφαρμογης ① απο την λευκή του πλευρά. Για ευαίσθητα χρώματα (Ιαπωνικά μοντέλα και 1Κ χρώματα) χρησιμοποιείστε επίσης το πανί μικροϊνών που περιέχεται, τυλίγοντάς το γύρω απο το σφουγγάρι (σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν ζάρες). Εφαρμόστε σε μικρές επιφάνειες κάθε φορά σταυρωτά  (περίπου ¼ του καπό ή ½ m²)  Μετά από σύντομο χρόνο στεγνώματος (συνήθως 30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό το πολύ), σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί μικροϊνών σε ένα τελείωμα χωρίς ραβδώσεις. Εφαρμόστε σε όλες τις επιφάνειες για να τις σφραγίσετε με αυτό τον τρόπο.  Στην συνέχεια, αφήστε το προϊόν να δράσει το λιγότερο για μία ώρα .Κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου δράσης ΔΕΝ πρέπει να αγγίξετε ή να βρέξετε τις επιφάνειες αυτές.
4) Μετά απο μιά ώρα , εφαρμόστε το σπρέυ γυαλίσματος (GlossCoat) (2) για να πετύχετε το τελικό αποτέλεσμα που είναι η απαλότητα της επιφάνειας και ένα εντυπωσιακό αστραφτερό και βαθύ γυάλισμα. Για αυτό, ψεκάστε το προϊόν στο σφουγγάρι εφαρμογής που περιέχεται ②  (λευκή μεριά) και απλώστε σε όλες τις επιφάνειες.  Μπορείτε να περιποιηθείτε επιφάνειες σε μέγεθος μισού καπό, που πρέπει να σκουπιστούν μετά με το πανί μικροϊνών για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα του προϊόντος. ( Το στέγνωμα δεν είναι απαραίτητο )
                                         Προσοχή 
· Να μην χρησιμοποιείτε σε ζεστές επιφάνειες.
·  Για ιδανικό αποτέλεσμα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε καλά φωτιζόμενο χώρο.
· Για το σπρέϊ βάσης (BΑSECOAT): Μέσα σε μία ώρα, λεκέδες ή ραβδώσεις διαλύονται και μπορούν να απομακρυνθούν εφαρμόζοντας το προϊόν ξανά.
· Το όχημα δεν πρέπει να πλυθεί τις επόμενες τρείς μέρες.
· Μετά την εφαρμογή, για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με υψηλό αλκαλικό δείκτη π.χ καθαριστικό εντόμων. Μην γυαλίσετε το όχημα!



Video με την εφαρμογή στον σύνδεσμο :
https://www.youtube.com/watch?v=_BNkk4zsjxo&feature=youtu.be
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